

**DB VT 11.5**

Gasturbinen-Automotive TEE mit 2 MTU motoren mit 1100 PS.

Sound Projekt für Fahrzeugsounddecoder Doehler & Haass | by G. Wiencirz

Proyecto llevado a cabo copiado e integrado en tren H0 de iGuadix

Funciones | *Funktionen*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F0** | Luz y sonido | *Licht an und sound an* |
| **F1** | Bocina 1 aguda | *Horn 1 hoch* |
| **F2** | Bocina 2 grave | *Horn 2 tief* |
| **F3** | Ventilador | *Lüfter* |
| **F4** | Velocidad de maniobras | *Shunting mode* |
| **F5** | Enganche | ankuppeln |
| **F6** | Chirrido de frenos | Bremsenquiertschen |
| **F7** | Chirrido de frenos 1 | Bremsenquiertschen 1 |
| **F8** | Compresor de aire | *Luftpresser* |
| **F9** | Apertura/cierre puertas | *Tür auf/ Tür zu* |
| **F10** | Silbato | *Trillerpfreiffe* |
| **F11** | Por favor suba a bordo | *Bitte einsteigen* |
| **F12** | Vía 1, por favor suba a bordo | *Gleis 1 bitte einsteigen* |
| **F13** | Arenero | *Sanden* |
| **F14** | Vorschmieren | *Pre-lubricación* |
| **F15** | Sonido libre |  |
| **F16** | Sonido libre |  |
| **F17** | Desvanecimiento de sonido | Ausblendeffekt |