

**DB VT 11.5**

Gasturbinen-Automotive TEE mit 2 MTU motoren mit 1100 PS.

Sound Projekt für Fahrzeugsounddecoder Doehler & Haass | by G. Wiencirz

 Proyecto llevado a cabo copiado e integrado en tren H0 de iGuadix

Funciones | *Funktionen*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F0**  | Luz y sonido | *Licht an und sound an*  |
| **F1**  | Bocina 1 aguda  | *Horn 1 hoch*  |
| **F2**  | Bocina 2 grave | *Horn 2 tief*  |
| **F3**  |  Ventilador |  *Lüfter* |
| **F4**  | Velocidad de maniobras  | *Shunting mode*  |
| **F5**  | Enganche  | ankuppeln  |
| **F6**  | Chirrido de frenos | Bremsenquiertschen  |
| **F7**  | Chirrido de frenos 1  | Bremsenquiertschen 1 |
| **F8**  | Compresor de aire | *Luftpresser* |
| **F9**  | Apertura/cierre puertas  | *Tür auf/ Tür zu* |
| **F10**  |  Silbato | *Trillerpfreiffe* |
| **F11**  | Por favor suba a bordo  | *Bitte einsteigen* |
| **F12**  | Vía 1, por favor suba a bordo  | *Gleis 1 bitte einsteigen* |
| **F13**  | Arenero  | *Sanden* |
| **F14**  | Vorschmieren  | *Pre-lubricación* |
| **F15**  | Sonido libre  |  |
| **F16**  | Sonido libre |  |
| **F17** | Desvanecimiento de sonido | Ausblendeffekt |